%\appendix
\newpage
\section*{} \addcontentsline{toc}{section}{Приложения}
\subsection*{}

\renewcommand{\thefigure}{A.\arabic{figure}}
\renewcommand{\thetable}{A.\arabic{table}}
\setcounter{table}{0}
\setcounter{figure}{0}   
\begin{center}
\textbf{Приложение А}

(обязательное)

\end{center}


Для удобного представления информации в табличной форме рекомендуется использовать следующий стиль оформления сложных таблиц (пример --- таблица \ref{tabl_comp}) и многостраничных таблиц (пример --- таблица \ref{tabl_long}).


\begin{table}[!h] % запретить движение картинок / таблиц
\caption{Значения тока} 

\noindent 
\begin{tabularx}{\textwidth}{|C{0.32\textwidth}|C{0.145\textwidth}|C{0.12\textwidth}|C{0.12\textwidth}|C{0.12\textwidth}|} \hline 
\multirow{2}*[-0.5cm]{\parbox{1\linewidth}{\centering Ток,   \% номинального }} 
& & \multicolumn{3}{X|}{\centering{Пределы допускаемой погрешности,   \%, при поверке счетчиков активной энергии классов точности}} \\ \hhline{~~---} 
& & 0,5 & 1 & 2 \\ \hline 
от 20 до 100 & \multirow{2}*[0cm]{\parbox{1\linewidth}{\centering 1}} & $\pm 1,5$ & $\pm 2,0$ & $\pm 3,0$ \\ \hhline{-~---} 
от 100 до максимал. включ. & & - & - & $\pm 4,0$ \\ \hline 
50 & \multirow{2}*[0cm]{\parbox{1\linewidth}{\centering 0,5}} & $\pm 1,5$ & $\pm 2,0$ & - \\ \hhline{-~---} 
100 & & $\pm 1,5$ & $\pm 2,0$ & $\pm 3,0$ \\ \hline 
\end{tabularx} 
\label{tabl_comp} 
\end{table}


\begin{longtable}{|C{0.475\textwidth}|C{0.475\textwidth}|}
	\caption{Сравнительная таблица ГОСТа 8.259 \label{tabl_long}} \\
	\hline 
	ГОСТ 8.259—77 & ГОСТ 8.259—2004 \\
	\hline
	\endfirsthead
	\caption*{Продолжение таблицы \ref{tabl_long}} \\
	\hline 
	ГОСТ 8.259—77 & ГОСТ 8.259—2004 \\
	\hline
	\endhead
	\caption*{Окончание таблицы \ref{tabl_long}} \\
	\hline 
	ГОСТ 8.259—77 & ГОСТ 8.259—2004 \\
	\hline
	\endlasthead
1. Операции и средства поверки 

1.1. При проведении поверки должны выполняться операции и применяться средства поверки. 
& 

4. Операции поверки 

4.1. При проведении поверки выполняют операции. 

4.2. При получении отрицательного результата в процессе выполнения любой из операций поверки счетчик бракуют и его поверку прекращают. 
\\ \hline 

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с нормативными документами.
&

5.4. Используемые средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке. 
\\ \hline 

3. Требования безопасности 

3.1. При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, <<Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей>>, утвержденных Госэнергонадзором, а также требования безопасности, изложенные в разделе 2 ГОСТ 8.259-2004-75. 
& 

7. Требования безопасности 

7.1. Помещение, в котором устанавливают поверочное оборудование и проводят поверку, должно соответствовать правилам техники безопасности и производственной санитарии. \\ \hline

1. Операции и средства поверки 

1.1. При проведении поверки должны выполняться операции и применяться средства поверки. 
& 

4. Операции поверки 

4.1. При проведении поверки выполняют операции. 

4.2. При получении отрицательного результата в процессе выполнения любой из операций поверки счетчик бракуют и его поверку прекращают. 
\\ \hline 

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с нормативными документами.
&

5.4. Используемые средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке. 
\\ \hline 

3. Требования безопасности 

3.1. При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, <<Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей>>, утвержденных Госэнергонадзором, а также требования безопасности, изложенные в разделе 2 ГОСТ 8.259-2004-75. 
& 

7. Требования безопасности 

7.1. Помещение, в котором устанавливают поверочное оборудование и проводят поверку, должно соответствовать правилам техники безопасности и производственной санитарии. \\ \hline
\end{longtable}


\newpage
\subsection*{}

\renewcommand{\thefigure}{Б.\arabic{figure}}
\renewcommand{\thetable}{Б.\arabic{table}}
\setcounter{table}{0}
\setcounter{figure}{0}
\begin{center}
\textbf{Приложение Б}

(обязательное)

\end{center}


Далее приведены примеры --- простого рисунка (рисунок \ref{primer_risunka_sim}) и составного рисунка (рисунок \ref{primer_risunka_com}).


\begin{figure}[h!]
	\begin{center}
		\includegraphics[scale=0.65]{Images/figure_1_one.png}
	\end{center}
	\caption{Пример простого рисунка}
	\label{primer_risunka_sim}
\end{figure}

\begin{figure}
\begin{center}
	\begin{minipage}[h]{0.39\linewidth}
		\begin{center}
			\includegraphics[scale=0.07]{paraboloid.png}
			
			(а)
		\end{center}
	\end{minipage}
	\hfill 
	\begin{minipage}[h]{0.59\linewidth}
		\begin{center}
			\includegraphics[scale=0.08]{distribution.png}
			
			(б)
		\end{center}
	\end{minipage}
	\end{center}
    \caption{Пример составного рисунка: (а) --- параболоид, (б) --- график частот}
    \label{primer_risunka_com}
\end{figure}






